**entrada® KLASSIK »ColourPlus« / Aluprofilmatte mit Textileinlage in B1 Qualität**

Aluprofil: Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte nach Maß für die aufliegende Verlegung.

Einsatzbereich: Für den Innen- und überdachten Außenbereich (Zone 2)

Belastung: normal bis stark  
Begehung: bis 2500 Begehungen/Tag

Beroll- und Befahrbarkeit: Rollstühle  
 Kinderwagen  
 Einkaufswagen  
 Transportkarren

Aluprofil: aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke)

Obermaterial: hochwertiger Tufting-Velours

Brandschutz: schwer entflammbar: Bfl-s1 nach EN 13501-1

Unterseite: Trittschalldämmende Filzprofile

ca. Höhe / Gewicht: (\_) 12 mm / 10,0 kg/m²  
(\_) 17 mm / 10,5 kg/m²  
(\_) 22 mm / 11,5 kg/m²  
(\_) 27 mm / 12,5 kg/m²

Profilabstand: 5 mm

Farben: (\_) schwarz  
(\_) anthrazit  
(\_) grau  
(\_) braun  
(\_) sand

Verbindung: Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil

Maße: Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 2500 mm Breite bzw. 45 kg   
Gewicht werden die Profile geteilt.

Optional: · Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Zeichnung oder Schablone gegen Aufpreis.  
· Pulverbeschichtetes Aluminium nach RAL-Karte

Kontakt: entrada Fußmatten GmbH - Hinter dem Turme 5 - 38114 Braunschweig Telefon: 0531/886871-0 - Telefax: 0531/886871-11   
E-mail: [info@entrada-matten.de](mailto:info@entrada-matten.de) - www.entrada-matten.de