**entrada® KLASSIK »Rips/Work« / Aluprofilmatte mit Rips und Bürstenprofil**

Beschreibung: Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte nach Maß für die aufliegende Verlegung.

Einsatzbereich: Für den Innen- und überdachten Außenbereich (Zone 2)

Belastung: normal bis stark

Begehung: bis 2500 Begehungen/Tag

Beroll- und Befahrbarkeit: Rollstühle  
 Kinderwagen  
 Transportkarren

Aluprofil: aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke)

Obermaterial : Rips: Polypropylen, UV-beständig  
 Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6

Unterseite: Trittschalldämmende Filzprofile

ca. Höhe / Gewicht: (\_) 12 mm / 11,0 kg/m²  
(\_) 17 mm / 11,5 kg/m²  
(\_) 22 mm / 12,5 kg/m²  
(\_) 27 mm / 13,5 kg/m²

Profilabstand: 5 mm

Rutschsicherheit: Rips: rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130  
Bürstenprofil: rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130

Farben: Rips: (\_) schwarz Bürsten: (\_) schwarz  
(\_) anthrazit (\_) grau  
(\_) grau (\_) braun  
(\_) braun (\_) rot  
(\_) sand (\_) blau  
(\_) rot (\_)schwarz/grau

Verbindung: Verzinktes Drahtseil; Distanzstücke aus Hochdruck-PE mit EPDM-Anteil

Maße: Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 2500 mm Breite bzw. ab   
45 kg Gewicht werden die Profile geteilt.

Optional: · Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Zeichnung oder Schablone gegen Aufpreis.  
· Pulverbeschichtetes Aluminium nach RAL-Karte

Kontakt: entrada Fußmatten GmbH - Hinter dem Turme 5 - 38114 Braunschweig Telefon: 0531/886871-0 - Telefax: 0531/886871-11   
 E-mail: [info@entrada-matten.de](mailto:info@entrada-matten.de) - www.entrada-matten.de